附件：

福建师范大学旗山校区宏达厅拼接大屏备件采购项目主要技术参数及售后服务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 品目号 | 品目名 | 数量 | 主要技术  参数要求 | 合计(元) |
| 1 | 1-1 | 宏达厅拼接大屏备件 | 1 | 附后 | 28000 |

1. 主要技术参数

**品目号1-1 宏达厅拼接大屏备件**

（1）福建师范大学旗山校区宏达厅拼接屏55吋备件1块，要求与原有大屏系统完美兼容，无缝对接拼接屏矩阵；

（2）本次备件拼接屏的拼缝要求为1.8mm,分辨率1920(RGB)×1080 , FHD，亮度500c/d²，对比度4000:1 (透射)，点间距0.210×0.630mm，像素间距0.630×0.630mm，可视角度为89/89/89/89(CR≥10)（左/右/上/下）；

（3）支持显示16.7M颜色，其显示的色彩饱和度(sRGB)至少为99%；背光采用WLED发光的直下式光源，光源的使用寿命至少50K小时，支持风景模式 / 肖像模式，白光LED背光，寿命大于5万小时，含LED驱动器，表面雾面， High Tni (85°C) liquid crystal；

（4）提供至少3年产品质保服务，并在质保期内提供现场售后技术支持，质保期从验收之日起计算。

二、售后服务及维保：

本项目，中标方须负责项目实施，配置本项目所需的线缆及配件。由原厂商直接发货至最终用户指定交货地点开箱，设备参数须完全符合无任何修改，现场验货否则拒收，包含上门安装调试。本次采购货物提供至少3年本地售后服务，质保期从验收之日起计算。

三、交货期、交货地点及付款方式要求：

（1）交货期：合同签订后10个工作日内供货；

（2）交货地点：福建师范大学旗山校区宏达厅；

（3）付款方式：货到验收合格后10个工作日内付合同总额的100%.